R>* fc00:6::/62 [120/2] via fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX, r1-eth1, weight 1
R>* fc00:7::/64 [120/3] via fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX, r1-eth1, weight 1
R>* fc00:7:1111::/64 [120/3] via fe80::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX, r1-eth1, weight 1
