--- a/rt6/step8/show_ipv6_route.ref
+++ b/rt6/step9/show_ipv6_route.ref
@@ -164,7 +164,7 @@
           "interfaceName":"eth-rt4",
           "active":true,
           "labels":[
-            16051
+            16501
           ]
         }
       ]
