--- a/rt1/step8/show_ip_route.ref
+++ b/rt1/step9/show_ip_route.ref
@@ -85,7 +85,7 @@
           "interfaceName":"eth-sw1",
           "active":true,
           "labels":[
-            16050
+            16500
           ]
         }
       ]
