--- a/rt4/step8/show_ipv6_route.ref
+++ b/rt4/step9/show_ipv6_route.ref
@@ -163,7 +163,7 @@
           "interfaceName":"eth-rt6",
           "active":true,
           "labels":[
-            16051
+            16501
           ]
         }
       ]
