--- a/rt4/step7/show_ipv6_route.ref
+++ b/rt4/step8/show_ipv6_route.ref
@@ -151,6 +151,9 @@
           "active":true,
           "backupIndex":[
             0
+          ],
+          "labels":[
+            3
           ]
         }
       ],
@@ -158,7 +161,10 @@
         {
           "afi":"ipv6",
           "interfaceName":"eth-rt6",
-          "active":true
+          "active":true,
+          "labels":[
+            16051
+          ]
         }
       ]
     }
